

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Embouts mélangeurs** |
| **Référence,**  **Visuel et Dimensions** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Pour silicone par addition light** | | **Pour enregistrement de l’occlusion** | **Pour composites de collage et de ciments** | | **Pour mélangeur automatique** | **Pour composites, couronnes, bridges** | **Pour etching** | |  |  | Une image contenant outil  Description générée automatiquement |  |  | Une image contenant cloche de verre  Description générée automatiquement |  |  | | **Référence** | 3149958 | 3150588 | 3149957 | 3149960 | 3149956 | 3133920 | 3149959 | 3133917 | | **Conditionnement (en pcs)** | 100 | | 100 | 50 | | 50 | 50 | 50 | | **Rapport** | 1:1 | NA | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 10 : 1 | NA | | **Longueur base** | 1,8 cm | NA | 1,9 cm | 1,9 cm | 1,8 cm | 1,2 cm | 2 cm | 1,1 cm | | **Longueur totale** | 7 cm | 2.5 cm | 8,9 cm | 6,3 cm | 3,4 cm | 5 cm | 7,5 cm | 3 cm | |
| **Description** | Gamme complète d’embouts mélangeurs et intra – oraux à usage unique. |
| **Packaging** | 50 ou 100 par sachets (voir tableau) |
| **Durée de vie** | N/A |
| **Informations légales** | Classe : I.  Fabricants :   * JOVIDENT INTERNATIONAL BV HOLLAND (ref 3133917, 3133920) * KUNSHAN NSJ MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD. (ref 3149956, 3149957, 3149958, 3149959, 3149960) * SEILGLOBAL CO. LTD. (ref 3150588) |

Version 4 Date : 09/10/2024